{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["能力表","封面1","封面2","授权签字人确认表"],"not_rendered":{"images":1,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"能力表","index":0,"n_rows":110,"n_cols":6,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[2,0,2,5],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,5,4,5],[5,1,5,5],[6,0,98,0],[6,1,98,1],[99,1,99,5],[100,0,109,0],[100,1,109,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["批准 孝感市仙泉水质检测有限责任公司 检测能力范围及限制要求"]
["证书编号： 161713050371                                           有效期：2016 年08 月15 日至2022 年08月 14 日"]
["地址：孝感市澴川路（周楼村）\n三水厂\n"]
["序号","检测产品(项目)/类别","检测项目/参数",null,"检测标准(方法)名称","限制范围及说明"]
[null,null,"序号","名称","及编号(含年号)"]
["一 ","水"]
[1,"水",1.1,"总大肠菌群","《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006中的2.1多管发酵法"]
[null,null,"1.2","耐热大肠菌群（粪大肠菌群）","《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006中的2.1多管发酵法GB/T5750.12-2006中的2.1多管发酵法GB/T5750.12-2006中的3.1多管发酵法"]
[null,null,1.3,"大肠埃希氏菌","《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T5750.12-2006中的4.1多管发酵法"]
[null,null,1.4,"菌落总数","《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006中的1.1平皿计数法 "]
[null,null,1.5,"砷","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的6.1氢化物原子荧光法、6.4砷斑法"]
[null,null,1.6,"镉","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的9.1无火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.7,"铬（六价）","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T5750.6-2006中的10.1二苯碳酰二肼分光光度法"]
[null,null,1.8,"铅","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的11.1无火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.9,"汞","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的8.1原子荧光法、8.2冷原子吸收法"]
[null,null,"1.10","硒","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的7.1氢化物原子荧光法、7.5二氨基联苯胺分光光度法"]
[null,null,1.11,"氰化物","《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的4.1异烟酸-吡唑酮分光光度法"]
[null,null,1.12,"氟化物","《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的3.2离子色谱法"]
[null,null,1.13,"硝酸盐（以N计）","《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的5.1麝香草酚分光光度法、5.3离子色谱法"]
[null,null,1.14,"三氯甲烷","《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.15,"四氯化碳","《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006 中的1.2 毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.16,"溴酸盐","《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的14.2离子色谱法"]
[null,null,1.17,"甲醛","《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的6.1  4-氨基3-联氨-5-巯基-1，2，4-三氮杂茂（AHMT）分光光度法"]
[null,null,1.18,"亚氯酸盐","《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的13.2离子色谱法"]
[null,null,1.19,"氯酸盐","《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的13.2离子色谱法"]
[null,null,"1.20","色度","《生活饮用水标准检验方法 感官性状和常规指标》GB/T5750.4-2006 中的1.1铂-钴标准比色法"]
[null,null,1.21,"浑浊度","《生活饮用水标准检验方法 感官性状和常规指标》GB/T5750.4-2006 中的2.1散射法—福尔马肼标准"]
[null,null,1.22,"臭和味","《生活饮用水标准检验方法 感官性状和常规指标》GB/T5750.4-2006 中的3.1 嗅气和尝味法"]
[null,null,1.23,"肉眼可见物","《生活饮用水标准检验方法 感官性状和常规指标》GB/T5750.4-2006 中的4.1直接观察法"]
[null,null,1.24,"pH","《生活饮用水标准检验方法 感官性状和常规指标》GB/T5750.4-2006 中的5.1玻璃电极法"]
[null,null,1.25,"铝","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的1.1铬天青S分光光度法 "]
[null,null,1.26,"铁","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的2.1原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.27,"锰","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的4.2火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.28,"铜","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的4.2火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.29,"锌","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的4.2火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,"1.30","氯化物","《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的2.1硝酸银容量法、2.2离子色谱法"]
[null,null,1.33,"硫酸盐","《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的1.2离子色谱法、1.3铬酸钡分光光度法（热法）"]
[null,null,1.32,"溶解性总固体","《生活饮用水标准检验方法 感官性状和常规指标》GB/T5750.4-2006 中的8.1 称量法"]
[null,null,1.33,"总硬度","《生活饮用水标准检验方法 感官性状和常规指标》GB/T5750.4-2006 中的7.1乙二胺四乙酸二钠滴定法"]
[null,null,1.34,"耗氧量（高锰酸盐指数）","《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T5750.7 -2006 中的1.1酸性高锰酸钾滴定法"]
[null,null,1.35,"挥发酚类（以苯酚计）","《生活饮用水标准检验方法 感官性状和常规指标》GB/T5750.4-2006中的9.1  4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法"]
[null,null,1.36,"阴离子合成洗涤剂","《生活饮用水标准检验方法 感官性状和常规指标》GB/T5750.4-2006中的10.1亚甲蓝分光光度法"]
[null,null,1.37,"总α放射性"," 《生活饮用水标准检验方法  放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的1.1低本底总α检测法"]
[null,null,1.38,"总β放射性","《生活饮用水标准检验方法  放射性指标》GB/T5750.13-2006 中的2.1薄样法"]
[null,null,1.39,"游离余氯","《生活饮用水标准检验方法  消毒剂指标》GB/T5750.11-2006中的1.1 N,N二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 1.2  3,3’,5,5’-四甲基联苯胺比色法"]
[null,null,"1.40","一氯胺（总氯）","《生活饮用水标准检验方法  消毒剂指标》GB/T5750.11-2006中的3.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法 "]
[null,null,1.41,"二氧化氯","《生活饮用水标准检验方法  消毒剂指标》GB/T5750.11-2006中的4.4现场测定法"]
[null,null,1.42,"锑","《生活饮用水标准检验方法  金属指标》GB/T5750.6-2006 中的19.1氢化物原子荧光法"]
[null,null,1.43,"钡","《生活饮用水标准检验方法  金属指标》GB/T5750.6-2006 中的16.1 无火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.44,"铍","《生活饮用水标准检验方法  金属指标》GB/T5750.6-2006 中的20.2 无火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.45,"硼","《生活饮用水标准检验方法  非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的8.1 甲亚胺-H分光光度法"]
[null,null,1.46,"钼","《生活饮用水标准检验方法  金属指标》GB/T5750.6-2006 中的13.1无火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.47,"镍","《生活饮用水标准检验方法  金属指标》GB/T5750.6-2006 中的15.1无火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.48,"银","《生活饮用水标准检验方法  金属指标》GB/T5750.6-2006 中的12.1无火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.49,"铊","《生活饮用水标准检验方法  金属指标》GB/T5750.6-2006 中的21.1 无火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,"1.50","氯化氰","《生活饮用水标准检验方法  消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006 中的11.1异烟酸-巴比妥酸分光光度法"]
[null,null,1.51,"一氯二溴甲烷","《生活饮用水标准检验方法  消毒副产物指标》GB/T5750.8-2006中的1.2毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.52,"二氯一溴甲烷","《生活饮用水标准检验方法  消毒副产物指标》GB/T5750.8-2006中的1.2毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.53,"1，2-二氯乙烷","《生活饮用水标准检验方法  有机指标》GB/T5750.10-2006中的2.1顶空气相色谱法"]
[null,null,1.54,"二氯甲烷","《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006中的5.1 顶空气相色谱法"]
[null,null,1.55,"三卤甲烷","《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.10-2006 1.2毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.56,"1，1，1-三氯乙烷","《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006中的3.1 气相色谱法"]
[null,null,1.57,"三溴甲烷","《生活饮用水标准检验方法  消毒副产物指标》GB/T5750.8-2006中的2.1 毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.58,"六六六","《生活饮用水标准检验方法  农药指标》GB/T5750.9-2006中的2.1 毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.59,"六氯苯","《生活饮用水标准检验方法  农药指标》GB/T5750.8-2006中24.1 气相色谱法"]
[null,null,"1.60","灭草松","《生活饮用水标准检验方法  农药指标》GB/T5750.9-2006中的12.1 气相色谱法"]
[null,null,1.61,"百菌清","《生活饮用水标准检验方法  农药指标》GB/T5750.9-2006中的9.1 气相色谱法"]
[null,null,1.62,"林丹","《生活饮用水标准检验方法  农药指标》GB/T5750.9-2006中的1.2 毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.63,"莠去津","《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006中的17.1 高压液相色谱法"]
[null,null,1.64,"溴氰菊酯","《生活饮用水标准检验方法  农药指标》GB/T5750.9-2006中的11.1 气相色谱法"]
[null,null,1.65,"2，4-滴","《生活饮用水标准检验方法  农药指标》GB/T5750.9-2006中的12.1 气相色谱法"]
[null,null,1.66,"滴滴涕","《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.8-2006中的1.2 毛细管柱气相色谱法 "]
[null,null,1.67,"乙苯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.68,"二甲苯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.69,"1，2-二氯苯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的24.1 气相色谱法"]
[null,null,"1.70","1，4-二氯苯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的24.1 气相色谱法"]
[null,null,1.71,"三氯乙烯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的1.2 毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.72,"三氯苯（总量）","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的24.1 气相色谱法"]
[null,null,1.73,"六氯丁二烯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的44.1 气相色谱法"]
[null,null,1.74,"四氯乙烯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的1.2 毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.75,"甲苯","《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006中的18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.76,"环氧氯丙烷","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的17.1 气相色谱法"]
[null,null,1.77,"苯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.78,"苯乙烯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的18.4 顶空-毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.79,"苯并(a)芘","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的9.1 高压液相色谱法"]
[null,null,"1.80","氯乙烯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的4.2 毛细管柱气相色谱法"]
[null,null,1.81,"氯苯","《生活饮用水标准检验方法  有机物指标》GB/T5750.8-2006中的23.1 气相色谱法"]
[null,null,1.82,"氨氮　","《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006中的.9.1纳氏试剂分光光度法"]
[null,null,1.83,"硫化物","《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006中的6.1　N，N-二乙基对苯二胺分光光度法"]
[null,null,1.84,"钠","《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006中的22.1 火焰原子吸收分光光度法"]
[null,null,1.85,"甲萘威","《生活饮用水标准检验方法  农药指标》GB/T5750.9-2006.10.1高压液相色谱法-紫外检测器"]
[null,null,1.86,"水温","温度计法　GB13359-91"]
[null,null,1.87,"溶解氧","碘量法　GB7489-87"]
[null,null,1.88,"化学需氧量","重铬酸盐法 GB11914-8"]
[null,null,1.89,"五日生化需氧量","稀释与接种法 GB7488-87"]
[null,null,"1.90","总磷","钼酸铵分光光度法　GB11893-89"]
[null,null,1.91,"总氮","碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 GB11894-89"]
[null,null,1.92,"石油类","《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》GB/T5750.4-2006中3.1称量法"]
[null,null,1.93,"亚硝酸盐","《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T5750.5-2006 中的10.1 重氮偶合分光光度法"]
["二","水处理剂（聚氯化铝）"]
[2,"水处理剂","2.01","氧化铝的质量分数","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.1.1氯化锌标准溶液滴定法"]
[null,null,"2.02","盐基度","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.2盐基度的测定"]
[null,null,"2.03","密度（20℃）","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.3密度的测定"]
[null,null,"2.04","不溶物的质量分数","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.4不容物含量的测定"]
[null,null,"2.05","pH（1%水溶液）","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.5pH值的测定"]
[null,null,"2.06","砷的质量分数","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.6.2砷斑法"]
[null,null,"2.07","铅的质量分数","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.7铅含量的测定"]
[null,null,"2.08","镉的质量分数","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.8镉含量的测定"]
[null,null,"2.09","汞的质量分数","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.9分光光度法"]
[null,null,"2.10","六价铬的质量分数","《水处理剂 聚氯化铝》GB15892-2009中的5.10六价铬含量的测定"]

{"sheet":"封面1","index":1,"n_rows":22,"n_cols":1,"rows_kept":22,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["资 质 认 定"]
["计量认证证书附表"]
{"$rows_empty":8}
["        机构名称：孝感市仙泉水质检测有限责任公司"]
[]
["                 机构地址：孝感市澴川路（周楼村）\n三水厂\n"]
[]
["        发证日期：2016年08月15日 "]
[]
["        有效期至：2022年08月14日 "]
[]
["        发证机关：湖北省质量技术监督局 "]
[]
["国家认证认可监督管理委员会制"]

{"sheet":"封面2","index":2,"n_rows":6,"n_cols":1,"rows_kept":6,"flags":["formulas_cached_only"]}
["注意事项"]
["1、 依据本附表提供的检测数据，用于贸易出证、产品质量评价、环境、卫生、安全评价、成果鉴定，具有证明作用。"]
["2、 取得计量认证证书的实验室，在向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须按照本附表所限定的检测范围出具检测报告，并在报告左上方使用CMA标志。"]
["3、对于授权、验收机构，该证书附表既是计量认证附表，也是机构授权/验收证书附表。授权/验收检验机构，在承担监督检验任务时，其检测报告上同时使用CMA和CAL标志。"]
["4、本附表无发证单位骑缝章无效。"]
["5、本附表页码必须连续编号，每页正下方注明：第  页，共   页。"]

{"sheet":"授权签字人确认表","index":3,"n_rows":8,"n_cols":6,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,5],[3,0,3,5],[4,0,4,5],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["授权签字人签字领域确认表"]
[]
["  湖北省质量技术监督局  ："]
["    根据《检验检测机构资质认定评审准则》要求及资质认定的相关规定，经考核， 李  璐同志（名单见下表）具备授权签字人能力，可在资质认定证书有效期内及签字领域范围内签发检验检测报告。授权签字人要认真履行职责，严格遵守有关规定。"]
["授权签字人签字领域确认表"]
["序号","姓名","职务/职称","授权签字领域","确认时间","备注"]
[1,"李  璐","副经理/工程师","本次申请认证的项目","2016-07-03","新增"]
[null,"(以下空白)"]